|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hogar | LISTA DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD FAMILIAR |  |
| FUEGO | ELECTRICIDAD |
|[ ]  Instalar y probar detectores de humos y de monóxido de carbono como se recomienda. |[ ]  Limpiar las aplicaciones eléctricas y seguir las recomendaciones del fabricante. |
|[ ]  Cambie las baterías del detector de humo cada año, a menos que tengan una batería de larga duración. Reemplazar los detectores de humo cada diez años. |[ ]  Suscríbase para recibir alertas de emergencias meteorológicas de las estaciones de meteorología locales. |
|[ ]  Prepare un plan de evacuación en caso de incendios y realice simulacros con toda la familia. |[ ]  Colocar linternas y baterías de repuesto en las mesillas de noche y otras zonas de la casa. |
|[ ]  Mantener todo el mobiliario, cortinas, toallas de lavavajillas y material inflamable al menos a 3 m de cualquier fuente de calor. | Comprobar las fuentes eléctricas que deben repararse |
|[ ]  Usar una caja de seguridad ignífuga e impermeable para sus bienes más valiosos. |[ ]  Reemplazar las cubiertas de tomas si están dañadas o si faltan.  |
|[ ]  Colocar extintores de incendios en casa, inspeccionarlos y aprender a utilizarlos correctamente. |[ ]  Instalar interruptores de circuito a tierra cerca de zonas donde pueda haber agua, como cocina, baños, lavandería y garaje. |
|[ ]  Cree un kit para desastres. Almacénelo en un lugar seguro y vuelva a rellenarlo cada 6 meses, si es necesario. |[ ]  Mantenga los electrodomésticos pequeños lejos de fuentes de agua.  |
|[ ]  Coloque una escalera de escape cerca de cualquier ventana o balcón por encima del nivel del suelo. |[ ]  No sobrecargue las tomas con demasiados enchufes eléctricos. |
|[ ]  Guarde materiales para hacer fuego en un lugar seguro y lejos de llamas abiertas, como encendedores, fogones y velas. |[ ]  Compruebe que todo el cableado carezca de daños. |
|[ ]  Almacene sustancias inflamables en un lugar seguro, lejos de llamas abiertas y fuera del alcance de los niños. Lea todas las etiquetas antes de utilizarlas y familiarícese con las advertencias y recomendaciones de desecho seguras. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| GAS | TUBERÍAS Y AGUA |
|[ ]  Limpiar e inspeccionar los electrodomésticos de gas y seguir las recomendaciones del fabricante. |[ ]  Buscar signos de daños por agua en el ático, en el sótano y en el espacio debajo del piso. |
| Siga los pasos de advertencia recomendados para una fuga de gas si nota un olor a huevo podrido: |[ ]  Compruebe que no haya fugas en válvulas, grifería, aseos, canillas y válvulas de cierre. |
|[ ]  NO encienda ni apague nada que tenga una fuente de energía. |[ ]  Compruebe que no haya fugas en el sistema de aspersores. |
|[ ]  Salga de casa de inmediato. |[ ]  Limpie y compruebe su deshumidificador. |
|[ ]  Llame a la policía desde fuera de casa. |[ ]  Mantenga la temperatura del agua a menos de 40 grados Celsius para evitar quemaduras. Si es necesario, use dispositivos de seguridad infantiles o antiescaldaduras en grifos de agua caliente. |
|  |  |[ ]  Haga que un profesional compruebe su presión de agua y busque signos de fugas o de tuberías mal acondicionadas. |
|  |  |[ ]  Nunca vierta químicos en el drenaje. Deseche sustancias químicas como se recomienda en la etiqueta. |
|  |  |[ ]  No vierta grasa en el drenaje. Deje que se enfríe en un contenedor con tolerancia térmica y, a continuación, tírela a la basura. |

|  |  |
| --- | --- |
| GARAJE | SUELOS Y ESTRUCTURAS |
|[ ]  Almacenar herramientas y equipos afilados de forma adecuada para evitar lesiones. |[ ]  Asegurarse de que las ventanas, puertas, paredes y cimientos no presenten grietas o daños. |
|[ ]  Mantenga los productos químicos y la gasolina lejos de llamas abiertas. Drene su equipo cuando no esté en uso. Limpie derrames de inmediato. |[ ]  Inspeccionar el ático para comprobar si hay daños causados por el agua o la electricidad, o cables dañados. Reparar lo que sea necesario. Aislar donde sea necesario para ahorrar energía. |
|[ ]  Use los botones de control de seguridad para bloquear equipos. Inspeccione los equipos para comprobar si las piezas funcionan correctamente y no están sueltas. |[ ]  Retirar el agua estancada en su propiedad para evitar atraer insectos y animales no deseados. |
|[ ]  Mantenga las escaleras fuera del alcance de sus hijos. |[ ]  Recortar arbustos y árboles periódicamente. |
|[ ]  Guarde aquellos elementos que puedan ser nocivos para los niños, como baterías, piezas pequeñas, cuerdas o mangueras. |[ ]  Quitar las hojas, desechos y raíces de los canalones, orificios de ventilación y unidades de calentamiento exterior y ventilación. |
| Incluya el garaje en el sistema de alarma de su hogar |[ ]  Contratar a profesionales del control de plagas y termitas. |
|[ ]  Use un candado en la puerta de su garaje para evitar que mandos a distancia ajenos lo abran. |[ ]  Instalar una barrera con una puerta de bloqueo alrededor de las piscinas. |
|[ ]  Considere la posibilidad de instalar una cubierta para la apertura de la puerta del garaje con el fin evitar que los niños pequeños abran la puerta. |[ ]  Inspeccionar y reparar cubiertas, techos, escaleras, carriles, chimeneas, bajantes, canalones, desagües y aislamientos de chimenea. |
| Hacer prácticas de seguridad para el coche en el garaje |[ ]  Inspeccionar el sótano y los espacios debajo del piso buscando daños causados por el agua, hongos y moho. |
|[ ]  Guarde objetos valiosos o peligrosos fuera del coche, como medicinas, armas de fuego y piezas peligrosas por atragantamientos. |  |  |
|[ ]  Mantenga el coche cerrado mientras está en el garaje para que los niños no se metan en él. |  |  |
|[ ]  Guarde las llaves del coche en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. |  |  |
|[ ]  Oculte las copias de llaves del coche y el hogar en el garaje, o bien déjeselas a un miembro de la familia o un vecino de confianza. |  |  |