|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hogar | | LISTA DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD FAMILIAR | | |  |
| FUEGO | | | ELECTRICIDAD | | |
|  | Instalar y probar detectores de humos y de monóxido de carbono como se recomienda. | |  | Limpiar las aplicaciones eléctricas y seguir las recomendaciones del fabricante. | |
|  | Cambie las baterías del detector de humo cada año, a menos que tengan una batería de larga duración. Reemplazar los detectores de humo cada diez años. | |  | Suscríbase para recibir alertas de emergencias meteorológicas de las estaciones de meteorología locales. | |
|  | Prepare un plan de evacuación en caso de incendios y realice simulacros con toda la familia. | |  | Colocar linternas y baterías de repuesto en las mesillas de noche y otras zonas de la casa. | |
|  | Mantener todo el mobiliario, cortinas, toallas de lavavajillas y material inflamable al menos a 3 m de cualquier fuente de calor. | | Comprobar las fuentes eléctricas que deben repararse | | |
|  | Usar una caja de seguridad ignífuga e impermeable para sus bienes más valiosos. | |  | Reemplazar las cubiertas de tomas si están dañadas o si faltan. | |
|  | Colocar extintores de incendios en casa, inspeccionarlos y aprender a utilizarlos correctamente. | |  | Instalar interruptores de circuito a tierra cerca de zonas donde pueda haber agua, como cocina, baños, lavandería y garaje. | |
|  | Cree un kit para desastres. Almacénelo en un lugar seguro y vuelva a rellenarlo cada 6 meses, si es necesario. | |  | Mantenga los electrodomésticos pequeños lejos de fuentes de agua. | |
|  | Coloque una escalera de escape cerca de cualquier ventana o balcón por encima del nivel del suelo. | |  | No sobrecargue las tomas con demasiados enchufes eléctricos. | |
|  | Guarde materiales para hacer fuego en un lugar seguro y lejos de llamas abiertas, como encendedores, fogones y velas. | |  | Compruebe que todo el cableado carezca de daños. | |
|  | Almacene sustancias inflamables en un lugar seguro, lejos de llamas abiertas y fuera del alcance de los niños. Lea todas las etiquetas antes de utilizarlas y familiarícese con las advertencias y recomendaciones de desecho seguras. | |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GAS | | TUBERÍAS Y AGUA | |
|  | Limpiar e inspeccionar los electrodomésticos de gas y seguir las recomendaciones del fabricante. |  | Buscar signos de daños por agua en el ático, en el sótano y en el espacio debajo del piso. |
| Siga los pasos de advertencia recomendados para una fuga de gas si nota un olor a huevo podrido: | |  | Compruebe que no haya fugas en válvulas, grifería, aseos, canillas y válvulas de cierre. |
|  | NO encienda ni apague nada que tenga una fuente de energía. |  | Compruebe que no haya fugas en el sistema de aspersores. |
|  | Salga de casa de inmediato. |  | Limpie y compruebe su deshumidificador. |
|  | Llame a la policía desde fuera de casa. |  | Mantenga la temperatura del agua a menos de 40 grados Celsius para evitar quemaduras. Si es necesario, use dispositivos de seguridad infantiles o antiescaldaduras en grifos de agua caliente. |
|  |  |  | Haga que un profesional compruebe su presión de agua y busque signos de fugas o de tuberías mal acondicionadas. |
|  |  |  | Nunca vierta químicos en el drenaje. Deseche sustancias químicas como se recomienda en la etiqueta. |
|  |  |  | No vierta grasa en el drenaje. Deje que se enfríe en un contenedor con tolerancia térmica y, a continuación, tírela a la basura. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GARAJE | | SUELOS Y ESTRUCTURAS | |
|  | Almacenar herramientas y equipos afilados de forma adecuada para evitar lesiones. |  | Asegurarse de que las ventanas, puertas, paredes y cimientos no presenten grietas o daños. |
|  | Mantenga los productos químicos y la gasolina lejos de llamas abiertas. Drene su equipo cuando no esté en uso. Limpie derrames de inmediato. |  | Inspeccionar el ático para comprobar si hay daños causados por el agua o la electricidad, o cables dañados. Reparar lo que sea necesario. Aislar donde sea necesario para ahorrar energía. |
|  | Use los botones de control de seguridad para bloquear equipos. Inspeccione los equipos para comprobar si las piezas funcionan correctamente y no están sueltas. |  | Retirar el agua estancada en su propiedad para evitar atraer insectos y animales no deseados. |
|  | Mantenga las escaleras fuera del alcance de sus hijos. |  | Recortar arbustos y árboles periódicamente. |
|  | Guarde aquellos elementos que puedan ser nocivos para los niños, como baterías, piezas pequeñas, cuerdas o mangueras. |  | Quitar las hojas, desechos y raíces de los canalones, orificios de ventilación y unidades de calentamiento exterior y ventilación. |
| Incluya el garaje en el sistema de alarma de su hogar | |  | Contratar a profesionales del control de plagas y termitas. |
|  | Use un candado en la puerta de su garaje para evitar que mandos a distancia ajenos lo abran. |  | Instalar una barrera con una puerta de bloqueo alrededor de las piscinas. |
|  | Considere la posibilidad de instalar una cubierta para la apertura de la puerta del garaje con el fin evitar que los niños pequeños abran la puerta. |  | Inspeccionar y reparar cubiertas, techos, escaleras, carriles, chimeneas, bajantes, canalones, desagües y aislamientos de chimenea. |
| Hacer prácticas de seguridad para el coche en el garaje | |  | Inspeccionar el sótano y los espacios debajo del piso buscando daños causados por el agua, hongos y moho. |
|  | Guarde objetos valiosos o peligrosos fuera del coche, como medicinas, armas de fuego y piezas peligrosas por atragantamientos. |  |  |
|  | Mantenga el coche cerrado mientras está en el garaje para que los niños no se metan en él. |  |  |
|  | Guarde las llaves del coche en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. |  |  |
|  | Oculte las copias de llaves del coche y el hogar en el garaje, o bien déjeselas a un miembro de la familia o un vecino de confianza. |  |  |