|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hogar | LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR |  |
| BOMBEROS | ELECTRICIDAD |
|[ ]  Instalar y probar detectores de humo y detectores de monóxido de carbono según se recomienda. |[ ]  Limpia los electrodomésticos según las recomendaciones del fabricante. |
|[ ]  Cambia las baterías de los detectores de humo cada año, a menos que tengan una batería de larga duración. Reemplaza los detectores de humo cada diez años. |[ ]  Suscríbete a las alertas de las estaciones de meteorología locales por si se produce una emergencia meteorológica. |
|[ ]  Prepara un plan de evacuación de incendios y realiza simulacros con toda la familia. |[ ]  Coloca linternas y baterías en mesas de noche y otras zonas de la casa. |
|[ ]  Mantén el mobiliario, las cortinas, los trapos y los materiales inflamables a al menos 1 metro de cualquier fuente de calor. | Comprueba si las fuentes eléctricas necesitan reparación |
|[ ]  Usa una caja fuerte ignífuga e impermeable para tus pertenencias de valor. |[ ]  Reemplaza las cubiertas de tomas si están dañadas o faltan.  |
|[ ]  Coloca extintores en el hogar; inspecciónalos y aprende a usarlos según las recomendaciones. |[ ]  Instala interruptores de circuito cerca de las áreas húmedas como la cocina, el baño, el lavadero y el garaje. |
|[ ]  Reúne un kit para catástrofes, guárdalo en un lugar seguro y reabastécelo cada 6 meses, si es necesario. |[ ]  Deja los electrodomésticos pequeños lejos de fuentes de agua.  |
|[ ]  Coloca una escalera de escape cerca de cualquier ventana o balcón por encima del nivel de suelo. |[ ]  No sobrecargues las tomas de electricidad con demasiados enchufes. |
|[ ]  Pon los elementos para hacer fuego en un lugar seguro y lejos de llamas abiertas como encendedores, cocinas y velas. |[ ]  Comprueba todos los cables para detectar daños. |
|[ ]  Almacena sustancias e inflamables en un lugar seguro, lejos de la llama abierta y fuera del alcance de los niños. Lee todas las etiquetas antes de utilizarlos y familiarízate con las advertencias y las recomendaciones de eliminación segura. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| COMBUSTIBLE | PLOMERÍA Y AGUA |
|[ ]  Limpia e inspecciona los electrodomésticos a gas según las recomendaciones del fabricante. |[ ]  Busca signos de daños producidos por el agua en áticos, sótanos y espacios debajo del piso. |
| Respeta las advertencias en caso de fuga de gas si sientes olor a gas o huevo podrido. |[ ]  Comprueba las válvulas, bocas, inodoros, llaves para mangueras y válvulas de corte para detectar fugas. |
|[ ]  No enciendas ni apagues nada que esté conectado a una fuente de energía. |[ ]  Comprueba que no haya fugas en el sistema de rociadores. |
|[ ]  Sal de la casa de inmediato. |[ ]  Limpia e inspecciona el deshumidificador. |
|[ ]  Llama al 911 una vez que estés afuera, no desde el teléfono de la casa. |[ ]  Gradúa la temperatura del agua en 120 grados Fahrenheit o menos para evitar quemaduras. Utiliza dispositivos de seguridad para niños o dispositivos antiquemaduras en grifos de agua caliente donde sea necesario. |
|  |  |[ ]  Llama a un profesional para que verifique la presión del agua e intenta detectar signos de fuga o tuberías en malas condiciones. |
|  |  |[ ]  Nunca viertas químicos en el drenaje. Desecha las sustancias químicas según las recomendaciones de la etiqueta. |
|  |  |[ ]  No viertas grasa en el drenaje. Déjala enfriar en un contenedor resistente al calor y luego tírala a la basura. |

|  |  |
| --- | --- |
| GARAJE | CIMIENTOS Y ESTRUCTURA |
|[ ]  Almacena herramientas y equipos filosos de forma adecuada para evitar lesiones. |[ ]  Inspecciona ventanas, puertas, paredes y cimientos para detectar grietas o daños. |
|[ ]  Coloca todos los productos químicos y la gasolina lejos de llamas abiertas. Drena todos los equipos cuando no estén en uso. Limpia derrames inmediatamente. |[ ]  Inspecciona y repara el ático para detectar daños provocados por el agua, daños eléctricos y cables sueltos. Aísla donde sea necesario para ahorrar energía. |
|[ ]  Utiliza los botones de control de seguridad para bloquear equipos. Inspecciona el equipamiento para comprobar que funcione correctamente y detectar si hay partes sueltas. |[ ]  Elimina el agua estancada de tu propiedad para evitar atraer insectos y animales no deseados. |
|[ ]  Guarda las escaleras lejos del alcance de los niños. |[ ]  Poda los arbustos, setos y árboles periódicamente. |
|[ ]  Guarda elementos que podrían ser dañinos para los niños, como las baterías, elementos de poco tamaño, cables o mangueras. |[ ]  Quita las hojas, desechos y raíces de los alcantarillas, ventilaciones y unidades externas de calefacción y aire acondicionado. |
| Incluye el garaje en el sistema de supervisión de alarma de tu hogar |[ ]  Llama a profesionales para controlar plagas y termitas. |
|[ ]  Usa el candado en el control para abrir la puerta del garaje y evitar que otros controles remotos la abran. |[ ]  Instala un cerco con una puerta con traba alrededor de la piscina. |
|[ ]  Considera la posibilidad de instalar una tapa para el abrepuertas del garaje, a fin de evitar que los niños pequeños abran la puerta. |[ ]  Inspecciona y repara plataformas, escaleras, barandas, techos chimeneas, bajadas pluviales, alcantarillas y desagües. |
| En el garaje, aplica las normas de seguridad para el auto |[ ]  Inspecciona el sótano y el espacio abajo del piso para detectar daños producidos por el agua, hongos y moho. |
|[ ]  Guarda las pertenencias de valor y los productos dañinos fuera del auto, por ejemplo, medicamentos, armas y elementos que puedan provocar peligro de asfixia. |  |  |
|[ ]  Mantén el coche cerrado mientras estás en el garaje para que los niños pequeños no se suban. |  |  |
|[ ]  Guarda las llaves del coche en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. |  |  |
|[ ]  Oculta las llaves extra del auto y el hogar en el garaje, o bien dáselas a un familiar o vecino de confianza. |  |  |